;
; Skinny Configuration for Asterisk
;
[general]
port=2000		; Port to bind to, default tcp/2000
bindaddr=0.0.0.0	; Address to bind to
dateFormat=M-D-Y	; M,D,Y in any order (5 chars max)
keepAlive=120

;allow=all
;disallow=


; Typical config for 12SP+
;[florian]
;device=SEP00D0BA847E6B
;model=12SP		; Specific model of device, for button templates
			; Valid models: 12SP, 30VIP, 7910, 7920,
			; 7935, 7940, 7960, 7970 (so far)
;version=P002G204	; Thanks critch
;context=did
;line => 120		; Dial(Skinny/120@florian)


; Typical config for a 7910
;[duba]			; Device name
;model=7910		; Device model
;device=SEP0007EB463101	; Offical identifier
;version=P002F202	; Firmware version identifier
;host=192.168.1.144
;permit=192.168.0/24	; Optional, used for authentication
;nat=0
;callerid="George W. Bush" <202-456-1414>
;mailbox=500
;callwaiting=1
;transfer=1
;threewaycalling=1
;context=default
;line => 500		; Dial(Skinny/500@duba)

; Typical config for a 7940 / ATA
;[support]
;device=SEP0007EB463121
;nat=0
;callerid="Customer Support" <810-234-1212>
;mailbox=100
;context=inbound
;linelabel="Support Line"	; Displays next to the line 
				; button on 7940's and 7960s
;line => 100
;callerid="John Chambers" <408-526-4000>
;context=did
;linelabel="John"
;mailbox=110
;line => 110
