# format: 
# codec id;payload name;samplerate;channels;format parameters;frame milliseconds;frame bytes;filename (full path)
#
# to create e.g. .gsm file:
#    sox test.wav -r 8000 -c 1 -g test8k.gsm
#
0;PCMU;8000;1;<none>;20;160;test8k.pcmu;
8;PCMA;8000;1;<none>;20;160;test8k.pcma;
96;iLBC;8000;1;<none>;30;50;test8k.ilbc30;
97;iLBC;8000;1;mode=30;30;50;test8k.ilbc30;
98;iLBC;8000;1;mode=20;20;33;test8k.ilbc20;
3;GSM;8000;1;<none>;20;33;test8k.gsm;
18;G729;8000;1;<none>;20;20;test8k.g729;
